MQQT Topics:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Herkunft | Beschreibung |
| Debug | alle | Debug-Nachrichten |
| tau\_x | Sensor im Raum von X | Taupunkt in dieser Umgebung |
| temp\_x | Sensor im Raum von X | Temperatur in dieser Umgebung |
| humid\_x | Sensor im Raum von X | Luftfeuchtigkeit in dieser Umgebung |
| air\_x | Sensor im Raum von X später ein zentraler Node | Empfehlung zum Lüften |
| mode\_led | App | Wechselt den Modus der LED-Matrix (S/T) |
| msg\_led | App | Neue Nachricht, welche auf der LED-Matrix angezeigt werden soll (String) |

Nachrichten zwischen Wemos/LED-Matrix(Software-Serial):

|  |  |
| --- | --- |
| Name | Beschreibung |
| S | Signalisiert neuen String (neuer String wird anschließend übermittelt) |
| T | Signalisiert neuen Timestamp (neuer Timestamp wird anschließend übermittelt) |
| M | Wechsel den Modus (es muss ein Modus folgen (S(zeige String) oder T(zeige Zeit)) |